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СОВЕТ CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЛИМОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ

	№ 191                               от 02.09.2026г. 

[bookmark: _GoBack]Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан

          В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального 
и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов 
для населения объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории, Уставом сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан, сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан,  РЕШИЛ:
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан Буздякский район Республики Башкортостан, согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать решение Совета сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан от 20 мая 2019 года № 181 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан»  утратившим силу.
3. Обнародовать настоящее решение на информационном 
стенде и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан «http://kilim-sp.ru».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального обнародования.

Глава сельского поселения
Килимовский сельсовет
муниципального района 
Буздякский район 
Республики Башкортостан 					  А.С. Курбангалиев 




Приложение 
к решению Совета СП Килимовский сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан 
от 02 .09.2026 2026 года №191

Местные нормативы
градостроительного проектирования сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан
1. [bookmark: 1._Общие_положения]Общие положения

  Нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан (далее – НГП Буздякского района) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Башкортостан, Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ), постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования», а также приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».
1.2.  Настоящие нормативы принимаются с целью установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Буздякский район, а также установления предельных значений расчетных показателей обеспеченности объектами и услугами для населения района.
1.3.  Настоящие нормативы служат инструментом обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения района, предусмотренному документами стратегического планирования муниципального образования, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития района.
1.4.  В настоящих нормативам нормированию подлежат показатели обеспеченности и доступности объектов и услуг для населения по следующим направлениям:
социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, культура 
и искусство, физическая культура и спорт, социальное обслуживание);
транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги, в том числе 
с твердым покрытием, улично-дорожная сеть населенных пунктов, остановки общественного транспорта, места для постоянного и временного хранения личного автотранспорта, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей, велодорожки);
коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение с твердыми коммунальными отходами);
благоустройства;
торговли и бытового обслуживания;
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (пожарные депо, пожарные водоемы и гидранты, защитные сооружения гражданской обороны, объекты инженерной защиты от затопления, посты спасателей на водных объектах).
1.5.  Настоящие нормативы включают в себя:
основную часть, устанавливающую расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения района, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 14 ГрК РФ, а также иные объектами местного значения района, зданиями пожарных депо и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района;
материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части настоящих нормативов;
правила и область применения расчетных показателей, содержащихся 
в основной части настоящих нормативов.
1.6.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и услугами, а также предельные значения расчетных показателей, установленные в настоящих нормативам, применяются 
при разработке и внесении изменений в документы территориального планирования района и муниципальных образований.
1.7.  Утвержденные настоящие нормативы подлежат применению:
органами местного самоуправления при осуществлении контроля 
за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности;
разработчиками и заказчиками градостроительной документации 
при оценке ее соответствия целям развития района;
органами государственной власти района при контроле за соблюдением градостроительного законодательства.
1.8.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами муниципального значения района не могут быть ниже предельных значений, установленных в настоящих нормативам.
1.9.  Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов муниципального значения района 
не могут превышать предельные значения, установленные в настоящих нормативам.
1.10.  В случае внесения изменений в настоящие нормативы, в результате которых предельные значения расчетных показателей изменятся, применяются показатели, соответствующие требованиям федерального законодательства 
и условиям района.
1.11.  По вопросам, не рассматриваемым в настоящих нормативам, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации и Республики Башкортостан.

2. [bookmark: 2._Основная_часть]Основная часть

[bookmark: 2.1._Термины_и_определения][bookmark: 2.2._Расчетные_показатели_минимально_доп]2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами районного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами районного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет  муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан установлены исходя 
из текущей обеспеченности объектами районного значения, фактической потребности населения в соответствующих услугах и объектах, 
с учетом динамики социально-экономического развития района, приоритетов территориального планирования, демографической ситуации и уровня жизни населения.
Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами районного значения определены с учетом особенностей развития территории района, особенностей демографического состава муниципальных образований, их территориального расположения 
и условий развития.  
Значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов районного значения для населения Буздякского района сформированы на базе анализа территориально-пространственного положения населенных пунктов относительно центра района, анализа внутренней территориальной организации муниципальных образований, оценки природно-климатических условий района и иных факторов, влияющих 
на доступность и эффективность функционирования объектов.













2.1.1. [bookmark: 2.2.1._Расчетные_показатели_минимально_д]Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами районного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан в области транспорта (автомобильный, водный, воздушный), автомобильных дорог районного значения

Расчетные показатели для объектов в области транспорта, включая автомобильные, водные и воздушные сообщения, а также автомобильные дороги районного значения, установлены в соответствии с особенностями пространственной организации сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан и отдельных муниципальных образований (учитывая сложившуюся планировочную структуру, категорийность дорог и особенности транспортной сети).  
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района представлены в таблице 1.
Таблица 1

	
№ п/п
	

Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности 1

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	В городской
местности
	В сельской
местности

	Автомобильный транспорт

	

1.
	

Автомобильные дороги регионального сообщения
	Уровень обеспеченности, плотность P автомобильных дорог, км на
1 000 кв. км. территории 2
	94,4
	
Транспортная доступность, мин
	

Не нормируется

	
	
	Доля дорог с твердым покрытием,
%
	В городской местности
	Q х kСЭР х kагл 3
	
	

	
	
	
	В сельской местности
	60
	
	

	2.
	Обеспеченность населения индивидуальными
легковыми автомобилями
	Количество собственных легковых автомобилей, на 1000 человек населения
	392
	Не нормируется
	Не нормируется
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№ п/п
	

Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности 1

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	В городской
местности
	В сельской
местности

	Воздушный транспорт

	7.
	Вертолетные площадки санитарной авиации
	Количество объектов при Центральной
районной больнице при численности населения свыше 50 тыс. чел.
	1
	Транспортная
доступность, мин
	Не нормируется





[bookmark: 2.2.2._Расчетные_показатели_минимально_д]1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Буздякского района в области технического осмотра транспортных средств

Расчетные показатели для объектов в области технического осмотра транспортных средств и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Буздякского района установлены в соответствии с нормативной документацией федерального уровня и с учетом особенностей пространственной организации территории сельского поселения. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района представлены в таблице 2.
Таблица 2

	
№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности 1

	
	
	Единица измерения
	
Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	  В сельской
   местности

	




1.
	



Пункт технического осмотра
	
Количество объектов пунктов технического осмотра в муниципальном образовании Буздякский район.
	Устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2011 года № 1108 «Об утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований»
	
	



Для групп МО по ТПО:
А – 40
Б – 60
В – 90

	
	
	
	
	
	



2.1.3. [bookmark: 2.2.3._Расчетные_показатели_минимально_д]Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан

В рамках обеспечения безопасности населения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан установлены расчетные показатели для объектов регионального значения. Эти показатели определяются в соответствии с перечнем рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий 
и эпидемий, а также с учетом природно-климатических условий района.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан представлены в таблицах 3-4. Они учитывают особенности района, его географическое расположение и специфику природных условий, что обеспечивает своевременное реагирование 
и минимизацию рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.





Таблица 3


	

№ п/ п
	


Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый
уровень территориальной доступности

	
	
	

Единица измерения
	

Величина
	

Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	
На территории сельских населенных
пунктов

	



2.
	



Пожарные части
	



Количество объектов в МО
	Принимается в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
«СП 380.1325800.2018. Свод правил.
Здания пожарных депо. Правила проектирования», утвержденным, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 мая 2018 года № 311/пр
	

Транспортная доступность (время прибытия первого подразделения к месту вызова), мин. в одну сторону
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Правила и область применения показателей.
Здание для организации деятельности аварийно-спасательных служб располагается с максимальным расстоянием до любого населенного пункта в 60 км.
Размещение участков для пожарных депо, их площадь должны соответствовать требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «СП 380.1325800.2018. Свод правил. Здания пожарных депо. Правила проектирования», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 мая 2018 года № 311/пр.

Оснащение пожарных депо основными и специальными пожарными автомобилями должно обеспечивать выполнение целей выезда пожарно-спасательных подразделений для тушения пожара (проведения аварийно-спасательных работ), планируется на этапе планирования территории поселений и городских округов в соответствии 
с
«СП 380.1325800.2018. Свод правил. Здания пожарных депо. Правила проектирования», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 мая 2018 года
№ 311/пр, «СП 11.13130.2009 Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009 года № 181.
Таблица 4

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Убежища
	вместимость (чел.)
	максимальное количество
работников на объекте в смене
	Пешеходная доступность, м
	1000

	3.
	Укрытия гражданской
обороны
	вместимость (чел.)
	максимальное количество
работников на объекте в смене
	Пешеходная доступность, м
	500

	4.
	Система оповещения
населения при ЧС
	Охват населения, %
	100
	Не нормируется


Правила и область применения показателей.
Создание объектов гражданской обороны (защитных сооружений: противорадиационных укрытий, убежищ, укрытий гражданской обороны) осуществляется за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны, а также строительства этих объектов.
Убежища создаются:

для максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее - наибольшая работающая смена организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, за исключением наибольшей работающей смены метрополитена, обеспечивающего прием и укрытие населения в сооружениях метрополитена, используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, и медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных больных;
для работников максимальной по численности работающей в мирное время смены организации, эксплуатирующей ядерные установки (атомные станции), включая работников организации, обеспечивающей ее функционирование 
и жизнедеятельность и находящейся на ее территории в пределах периметра защищенной зоны.
Противорадиационные укрытия создаются:
для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне;
для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения).
Укрытия создаются:
для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения);
для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).
Для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, включая метрополитены.
Для эвакуации гражданского населения создается план эвакуации муниципальных образований, организуются сборные эвакуационные пункты и приемные эвакуационные пункты в загородной зоне.

Размещение систем оповещения согласовывается с Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан.
Для оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях,  следует  создавать  систему  оповещения,  соответствующую
«СП 165.1325800.2014 Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 ноября 2014 года № 705/пр.

2.1.4. [bookmark: 2.2.4._Расчетные_показатели_минимально_д]Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан в области образования

Расчетные показатели для профессиональных образовательных организаций в муниципальном районе Буздякский район Республики Башкортостан устанавливаются с учетом возрастного состава населения, плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения образовательными услугами.
Минимально допустимый уровень обеспеченности организаций дополнительного профессионального образования, а также организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, определяется по заданию на проектирование и нормам, действующим в соответствии с нормативными документами.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
в области образования и показатели максимально допустимой территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан представлены в таблице 5. Эти показатели обеспечивают равномерное и своевременное предоставление образовательных услуг, учитывая особенности района и потребности населения. 







Таблица 5

	
№ п/п
	
Наименование объекта
	
Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
1.
	Профессиональные образовательные организации
	Количество мест для детей в возрасте 16-19 лет на 1000 чел.
	Устанавливается по формуле:1, 2
Х16-19 = N16-19 х 0,52 х 1000
Nобщ
	
Не нормируется


	Примечание:
1. N16-19 – численность детей в возрасте 16-19 лет. При анализе современного состояния используются статистические данные, публикуемые территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан (данные по распределению населения по возрастным группам). На расчетный срок численность детей в возрасте x-y лет устанавливается согласно демографическому прогнозу.
2. Nобщ – численность населения. При анализе современного состояния используются статистические данные, публикуемые территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан. На расчетный срок численность
населения устанавливается согласно демографическому прогнозу.


[bookmark: 2.2.5._Расчетные_показатели_минимально_д]
2.1.5.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан в области здравоохранения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, 
для населенных пунктов с численностью до 10 000 человек в муниципальном районе Буздякский район Республики Башкортостан представлены в таблице 6.
Эти показатели сформированы с учетом демографической ситуации, транспортной инфраструктуры 
и географических особенностей района, что обеспечивает равномерное распределение медицинских ресурсов 
и повышает доступность медицинских услуг для населения района.




Таблица 6

	




№ п/п
	




Наименование объекта
	
Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	

Единица измерения
	Величина
	

Единица измерения
	


Величина

	
	
	
	Сельские населенные пункты с численностью населения
от 2001 до 10 000 человек
	Сельские населенные пункты с численностью населения
от 1001 до 2000 человек
	Сельские населенные пункты с численностью населения
от 301 до 1000 человек
	Сельские населенные пункты с численностью населения
от 100 до 300 человек
	
	

	1.
	Врачебная амбулатория
	Количество объектов
	
11, 2
	1
	-
	-
	Пешеходная доступность,
мин.
	60

	2.
	Центр общей врачебной
практики (семейной медицины)
	Количество объектов
	
11, 2
	1
	-
	-
	Пешеходная
доступность, мин.
	60

	3.
	Фельдшерско-акушерский пункт, Фельдшерский здравпункт
	Количество объектов
	
-
	

13
	
1
	1 (если расстояние до ближайшей медицинской
организации
	Пешеходная доступность, мин.
	
60




	




№ п/п
	




Наименование объекта
	
Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности
	

	
	
	

Единица измерения
	Величина
	

Единица измерения
	


Величина
	

	
	
	
	Сельские/городские населенные пункты с численностью населения
от 2001 до 10 000 человек
	Сельские населенные пункты с численностью населения
от 1001 до 2000 человек
	Сельские населенные пункты с численностью населения
от 301 до 1000 человек
	Сельские населенные пункты с численностью населения
от 100 до 300 человек
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	превышает 6
км) 4, 5, 6
	
	
	

	4.
	Совокупная проектная мощность амбулаторно-поликлинических
учреждений 7
	Посещений в смену
	

23,718
	-
	-
	

	Примечание:
1. В населенных пунктах с численностью населения от 10000 до 20000 человек возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), либо одной поликлиники.
2. В населенных пунктах с числом жителей 2001–10000 человек организуются центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория.
3. В населенных пунктах с числом жителей 1001–2000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км; центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная амбулатория в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.
4. В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек первичная медико-санитарная помощь оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе с использованием передвижных медицинских комплексов (далее – выездные формы работы), не реже 2 раз в год.
5. В малочисленных населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек, в том числе временных (сезонных), находящихся 
на значительном удалении от медицинских организаций или их структурных подразделений (более 6 км), медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, на территории обслуживания которых расположены такие




населенные пункты, осуществляют организацию оказания первой помощи населению до прибытия медицинских работников при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, с привлечением одного из домовых хозяйств (домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, создаются из расчета не менее 1 домового хозяйства на каждый населенный пункт, работа которого организуется при условии, что один из жителей населенного пункта даст свое согласие стать уполномоченным домовым хозяйством).
6. Организация оказания первой помощи с привлечением домовых хозяйств включает в себя обеспечение средствами связи, связью с территориальным центром медицины катастроф, доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также формирование аптечек, укладок, наборов и комплектов для оказания первой помощи, информирование населения.
7. Учитываются врачебные амбулатории, центры врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерские пункты.
8. Значение базового показателя доступности в городской местности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на совокупность поправочных коэффициентов:


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях 
в населенных пунктах с численностью свыше 20 000 человек приведены в таблице 7.
Таблица 7

	

№ п/п
	

Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности1

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	от 20 до 50
тыс. чел.
	от 50 до 100
тыс. чел.
	от 100 до 250
тыс. чел.
	от 250 до 1
млн чел.
	свыше 1
млн чел.
	
	городская
местность
	сельская
местность

	

1.
	

Поликлиника
	

Количество объектов
	
Не менее 1 на населенный пункт
	

1 на 20-50 тыс. человек в возрасте от 18 лет включительно
	Пешеходная доступность,
мин.
	60
	Не нормируется

	
	
	
	
	
	Транспортная доступность
общественным
	20
	для групп МО по ТПО:
А – 40




	

№ п/п
	

Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый
уровень территориальной доступности1

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	от 20 до 50
тыс. чел.
	от 50 до 100
тыс. чел.
	от 100 до 250
тыс. чел.
	от 250 до 1
млн чел.
	свыше 1
млн чел.
	
	городская
местность
	сельская
местность

	
	
	
	
	
	транспортом,
мин.
	
	Б – 60
В – 90

	
	
	
	
	
	Транспортная доступность легковым транспортом,
мин.
	
15
	для групп МО по ТПО: А – 40
Б – 60
В – 90

	





2.
	




Детская поликлиника
	




Количество объектов
	



Не менее 1 на населенный пункт
	





1 на 10-30 тыс. человек в возрасте до 18 лет
	Пешеходная доступность,
мин.
	60
	Не нормируется

	
	
	
	
	
	Транспортная доступность общественным транспортом,
мин.
	
20
	для групп МО по ТПО: А – 40
Б – 60
В – 90

	
	
	
	
	
	Транспортная доступность легковым транспортом,
мин.
	
15
	для групп МО по ТПО: А – 40
Б – 60
В – 90




	

№ п/п
	

Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый
уровень территориальной доступности1

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	от 20 до 50
тыс. чел.
	от 50 до 100
тыс. чел.
	от 100 до 250
тыс. чел.
	от 250 до 1
млн чел.
	свыше 1
млн чел.
	
	городская
местность
	сельская
местность

	
	
	
	
	
	
	
	легковым транспортом,
мин.
	
	А – 40
Б – 60
В – 90

	

7.
	Совокупная проектная мощность амбулаторно-поликлинических
учреждений2
	

Посещений в смену
	

23,713
	

-
	

-
	

-



Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями (кроме санаторно-курортных), оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях
Расчетные показатели обеспеченности лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях приведены в таблице 8.
Таблица 8

	
№ п/п
	

Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень
обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности1

	
	
	
Единица измерения
	
Величина
	
Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	Городская местность
	Сельская местность

	





1.
	
Участковая больница
	
Количество объектов на 5 – 20 тыс. человек
	
1
	
Транспортная доступность, мин.
	
Не нормируется
	для групп МО по ТПО:
А – 40
Б – 60
В – 90




	
№ п/п
	

Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень
обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности1

	
	
	
Единица измерения
	
Величина
	
Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	Городская
местность
	Сельская
местность

	
	



Районная больница
	



Количество объектов на 20-100 тыс. чел.
	



1
	
Транспортная доступность общественным транспортом, мин.
	
60
	для групп МО по ТПО:
А – 40
Б – 60
В – 90

	
	
	
	
	
Транспортная доступность легковым транспортом, мин.
	
40
	для групп МО по ТПО:
А – 40
Б – 60
В – 90

	

4.
	Специализированные медицинские организации:
Больница инфекционная
	Количество объектов в Буздякском районе
	
1
	
Не нормируется

	
5.
	Совокупная проектная мощность стационаров всех типов
	Коек на 1000 жителей
	
7,02
	-




Расчетные показатели обеспеченности медицинскими организациями скорой медицинской помощи приведены в таблице 9.
Таблица 9

	
№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина в зависимости от радиуса обслуживания, км
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	20
	30
	40
	50
	Более 50
	
	

	
1.
	Станция скорой медицинской помощи/
Отделение скорой медицинской помощи
	
Автомобиль на 1000 чел.
	1 на 10 тыс. чел. взрослого населения 1 на
10 тыс. чел. детского населения
	
1 на 9 тыс. чел.1
	
1 на 8 тыс. чел.1
	
1 на 7 тыс. чел.1
	
1 на 6 тыс. чел.1
	Транспортная доступность специализированным медицинским транспортом (с момента вызова), мин.
	
20




Расчетные показатели обеспеченности объектами региональной фармацевтической сети показаны в таблице 10.

Таблица 10

	



№ п/п
	



Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	

	
	
	


Единица измерения
	Величина
	

	
	
	
	

В сельской местности2, 3, 4
	В городской местности
	В сельской местности

	
	
	
	
	в малоэтажной
застройке
	

	
	
	
	
	
Пешеходная доступность, м


	
Транспортная доступность общественным
или легковым, мин

	

1.
	
Аптека, аптечный пункт1
	Количество объектов аптечной сети
	
1 на 6000
чел.5
	

800
	

30

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





Примечание:
1. Для расчета данного показателя допускается учитывать частные объекты.
2. Допускается размещение аптечного пункта на территории ФАП, врачебной амбулатории.
3. В сельских населенных пунктах следует размещать 1 аптеку или аптечный пункт на сельское поселение с населением от 6000 человек. Аптечный пункт следует размещать в случае отсутствия аптеки на территории населенного пункта.
4. Для расчета данного показателя допускается учитывать частные объекты.

[bookmark: 2.2.6._Расчетные_показатели_минимально_д]
2.1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов регионального значения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан в области физической культуры и спорта

При установлении расчетных показателей для объектов в области физической культуры и спорта для сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан учитывается его принадлежность к определенной территориальной зоне, внутренней территориально-пространственной организации района и его расположение относительно административного центра — село Буздяк. 
Это позволяет учитывать особенности географического положения и транспортной доступности района, а также его роль в системе размещения объектов физической культуры и спорта на территории сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан представлены в таблице 11.










Таблица 11

	
№
	
Наименование
	Минимально допустимый
уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности1

	п/п
	объекта
	Единица
измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	В сельской местности

	
1.
	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
	Количество объектов на 100 тыс. чел.
	
1
	
Транспортная доступность общественным транспортом, мин.
	
Для групп МО по ТПО: 
А – 40
Б – 60
В – 90


	
2.
	
Спортивные залы
	Количество объектов на 10
тыс. чел.
	
5,9
	
Пешеходная доступность, м
	
1000

	

3.
	

Крытые плавательные бассейны
	

Количество объектов на 100 тыс. чел.
	

5
	
Транспортная доступность общественным транспортом, мин.
	
для групп МО по ТПО: А А – 40
Б – 60
В – 90

	
	
	
	
	
Транспортная доступность личным легковым транспортом, мин.
	
для групп МО по ТПО: А – 40
Б – 60
В – 90

	




4.
	Другие объекты, включая:

	
	

Крытые спортивные объекты с искусственным льдом
	



Количество объектов на 10 тыс. чел.
	




4,6
	
Транспортная доступность общественным транспортом, мин.
	
для групп МО по ТПО: А – 40
Б – 60
В – 90

	
	
	
	
	
Транспортная доступность личным легковым транспортом, мин.
	
для групп МО по ТПО: А – 40
Б – 60
В – 90



[bookmark: 2.2.7._Расчетные_показатели_минимально_д]
2.1.7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан в области энергетики
(электро- и газоснабжение)

Расчетные показатели в области энергетики (электро- и газоснабжение) приведены в таблице 12.
Таблица 12

	№ п/п
	Наименование ресурса
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	В сельской
местности
	
	

	1.
	Газоснабжение
	куб. м/год на 1 чел.
	При горячем водоснабжении от газовых
водонагревателей
	300
	Не нормируется

	
	
	
	При отсутствии всяких видов горячего
водоснабжения
	220
	

	2.
	Электро-снабжение
	кВт*ч/год
на 1 чел.
	В среднеэтажной и малоэтажной застройке
	950
	Не нормируется


Правила и область применения показателей.
Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует принимать 
с коэффициентами для групп городов: крупнейших – 1,2; крупных – 1,1; средних – 0,9; малых – 0,8. Классификация городов по численности населения принимается в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2.1.8. [bookmark: 2.2.8._Расчетные_показатели_минимально_д]Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан в области культуры и искусства

При установлении расчетных показателей для объектов в области культуры и искусства учитывается дифференциация муниципальных районов Республики Башкортостан по принадлежности к определенной сложившейся территориальной зоне, по внутренней территориально-пространственной организации и территориально-пространственному положению относительно административного центра Буздякский район – село Буздяк.
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сельского поселения 
и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан приведены в таблице 13.
Таблица 13

	
№ п/п
	

Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	
Единица измерения
	
Величина
	
Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	для района


	1.
	Библиотеки муниципального значения

	1.1.
	Универсальная библиотека
	Количество объектов в
Буздякском районе
	1
	Транспортная
доступность, мин.
	60

	2.
	Музеи муниципального значения

	2.1.
	Краеведческий музей
	Количество объектов в Буздякском районе
	1
	Транспортная доступность, мин.
	60

	3.
	Театры муниципального значения

	3.1
	Прочие театры по видам
искусств
	Количество объектов в
Буздякском районе
	1
	Транспортная
доступность, мин.
	60

	4.
	Учреждения культуры клубного типа регионального значения

	4.1.
	Учреждение культуры
клубного типа
	Количество объектов в
Буздякском районе
	2
	Транспортная
доступность, мин.
	60




[bookmark: 2.2.9._Расчетные_показатели_минимально_д]2.1.9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сельского поселения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан в области социального обслуживания граждан
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сельского поселения 
и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 14.

Таблица 14

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание1, 2

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.1.
	Дом-интернат (пансионат) для престарелых
и инвалидов
	Количество мест на 10 000 чел.
в возрасте старше 18 лет
	303
	Не нормируется

	1.2.
	Психоневрологический интернат:
Детские психоневрологические интернаты
	Количество мест на 10 000 чел.
в возрасте старше 18 лет
	303
	Не нормируется

	1.3.
	Специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов
	По заданию на проектирование
	Не нормируется

	1.4.
	Детский дом-интернат для детей с
физическими недостатками
	Количество мест на 10 000 чел.
в возрасте младше 18 лет
	203
	Не нормируется

	1.5.
	Организации, осуществляющие
полустационарное социальное обслуживание
	По заданию на проектирование
	Не нормируется



2.1.9. [bookmark: 2.2.10._Расчетные_показатели_минимально_]Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов
Расчетные показатели в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания 
и размещения места накопления твердых коммунальных отходов приведены в таблице 15.


Таблица 15

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	

1.
	

Объект размещения отходов
	Количество отходов, чел./год
	кг
	куб. м
	

Расстояние, м
	Не менее
	Не более

	
	
	
Твердые
	для многоквартирных
жилых домов
	235,6
	1,92
	
	
8
	
100

	
	
	
	для индивидуальных
жилых домов
	298,9
	1,95
	
	
	

	
2.
	Объект по сортировке, захоронению и обезвреживанию отходов
	Доля отходов,
% от показателя накопления отходов
	обязательная к
сортировке
	100
	
Не нормируется

	
	
	
	обязательная к
захоронению
	50
	


 Правила и область применения показателей.
[bookmark: 2.2.11._Расчетные_показатели_минимально_]Предварительный расчет количества ТКО содержится в Территориальной схеме обращения с отходами Республики Башкортостан, утвержденной приказом Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 30 декабря 2019 года № 1198п.

2.1.10. [bookmark: 2.2.13._Расчетные_показатели_минимально_]Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан в области отдыха и туризма Расчетные показатели в области отдыха и туризма приведены в таблице 16.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	3.
	Гостиницы
	Количество объектов на
административный центр муниципального образования
	По заданию на проектирование
	Не нормируется

	Примечание:
1. N7-18 – численность детей в возрасте 7-18. При анализе современного состояния используются статистические данные, публикуемые территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан (данные по распределению населения по возрастным группам). На расчетный срок численность детей в возрасте x-y лет устанавливается согласно демографическому прогнозу.
2. Nобщ – численность населения Республики Башкортостан. При анализе современного состояния используются статистические данные, публикуемые территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан. На расчетный срок численность населения устанавливается согласно демографическому прогнозу.


2.1.11. [bookmark: 2.2.14._Расчетные_показатели_минимально_]Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сельского поселения 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан в области организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень
обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ)1
	Охват населения, %
	100
	Транспортная
доступность, мин.
	45

	Примечание:
Размещение и организация предоставления услуг в МФЦ выполняется в соответствии с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением  Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376.


Расчетные показатели в области организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг приведены в таблице 17. 
Таблица 17

2.2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения Килимовский  сельсовет муниципального района, поселения, городского округа и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности
Полномочия ОМСУ в соответствии с Федеральном законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», касающиеся областей нормирования, представлены в таблице 18.
Таблица 18

	№
п/п
	Объекты/ресурсы нормирования
	Код объекта
	Муниципальный
район
	Городской
округ
	Городское/сельское
поселение

	1.
	В области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования парковок), дорожного сервиса, транспортного обслуживания (общественный транспорт)

	1.1.
	В области автомобильных дорог местного значения

	
1.1.1.
	Дороги местного значения, расположенные в границах населенных пунктов (улично-дорожная сеть)
	602030401/602030402/602030403/
602030404/602030405/602030406
	
	
+
	
+

	1.1.2.
	Велодорожки
	602030407
	
	+
	+

	1.2.
	В области создания и обеспечения функционирования парковок

	№
п/п
	Объекты/ресурсы нормирования
	Код объекта
	Муниципальный
район
	Городской
округ
	Городское/сельское
поселение

	1.2.1.
	Места  хранения  личного автотранспорта в жилой застройке
	602030903
	
	+
	+

	1.2.2.
	Временные и гостевые стоянки (парковки)
общественных зданий и сооружений, лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	602030903
	
	+
	+

	1.3.
	В области организации дорожного сервиса

	1.3.1.
	Объекты дорожного сервиса
	602030901/602030902
	+
	+
	+

	1.4.
	В области транспортного обслуживания (общественный транспорт)

	1.4.2.
	Места  хранения и обслуживания
общественного пассажирского транспорта
	602030801/602030802/602030803/
602030804/602030805
	
	+
	

	1.4.3.
	Остановочный пункт
	602031106
	+
	+
	+

	1.4.4.
	Конечный остановочный пункт (отстойно-
разворотная площадка)
	602031107
	
	+
	+

	1.4.5.
	Сеть общественного пассажирского
транспорта
	602031008/602031009
	+
	+
	+

	1.4.6.
	Сеть высокоэффективного общественного транспорта (трамвай, метрополитен,
городской электропоезд)
	602031006/602031001
	
	+
	

	2.
	В области образования

	2.1.
	Дошкольная образовательная организация
	602010101
	+
	+
	

	2.2.
	Общеобразовательная организация
	602010102
	+
	+
	

	2.3.
	Организация  дополнительного образования
	602010103
	+
	+
	

	3.
	В области физической культуры и массового спорта

	3.1.
	Плоскостные спортсооружения
	602010302
	+
	+
	+

	3.2.
	Спортивные залы
	602010302
	+
	+
	+

	3.3.
	Крытые плавательные бассейны
	602010302
	+
	+
	+

	
3.4.
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для
занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные
	
602010302
	
	
+
	
+

	№
п/п
	Объекты/ресурсы нормирования
	Код объекта
	Муниципальный
район
	Городской
округ
	Городское/сельское
поселение

	
	игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные
катки
	
	
	
	

	4.
	В области энергетики (электро- и газоснабжение)

	4.1.
	Газоснабжение
	-
	+
	+
	+

	4.2.
	Электроснабжение
	-
	+
	+
	+

	5.
	В области тепло- и водоснабжения, водоотведения

	5.1.
	Теплоснабжение
	-
	
	+
	+

	5.2.
	Водоснабжение
	-
	
	+
	+

	5.3.
	Водоотведение
	-
	
	+
	+

	6.
	В области благоустройства территории

	6.1.
	Озелененные территории общего пользования (в т.ч. общегородские и в
жилых районах)
	602010901/602010902
	
	+
	+

	6.2.
	Площадки различного функционального назначения, необходимые для реализаций
полномочий ОМСУ
	-
	
	+
	+

	7.
	В области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения

	7.1.
	Общественная уборная в местах массового
пребывания людей
	-
	
	+
	+

	8.
	В области культуры и искусства

	8.1.
	Библиотеки
	602010201
	+
	+
	+

	8.2.
	Учреждения клубного типа
	602010202
	+
	+
	+

	9.
	В области создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества

	9.1
	Центр развития местного традиционного
народного творчества
	602010202
	+
	+
	

	10.
	В области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг

	10.1.
	Кладбище традиционного захоронения
	602050301
	
	+
	+

	11.
	В области комплексного развития территорий

	11.1.
	Дошкольная образовательная организация
	602010101
	
	+
	+

	№
п/п
	Объекты/ресурсы нормирования
	Код объекта
	Муниципальный
район
	Городской
округ
	Городское/сельское
поселение

	11.2.
	Общеобразовательная организация
	602010102
	
	
	

	11.3.
	Поликлиники
	602010402
	
	
	

	12.
	В области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

	12.1.
	Магазины
	602010806/602010804
	
	+
	+

	12.2.
	Рыночные комплексы
	602010806/602010804
	
	+
	+

	12.3.
	Предприятия общественного питания
	602010804
	
	+
	+

	12.4.
	Объекты экстренной телефонной связи
	602041501
	
	+
	+


2.2.1. [bookmark: 2.3.1._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, поселения, городского округа и предельные значения расчетных
показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования парковок), дорожного сервиса, транспортного обслуживания (общественный транспорт)

Предельные значения расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения приведены в таблице 19.
Таблица 19

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	

1.
	Дороги местного значения, расположенные в границах населенных пунктов (улично-дорожная сеть)1
	Общая плотность УДС в существующих районах,
км/кв. км
	4,0
	
Транспортная доступность, мин.
	

Не нормируется

	
	
	Общая плотность УДС в новых планировочных
районах, км/кв. км
	8,0
	
	

	
	
	Плотность магистральной УДС, км/кв. км
	4,0
	
	

	Примечание:
Показатель устанавливается в МНГП городских округов, за исключением городских округов, имеющих в своем составе населенные пункты, состоящие из двух и более административно-территориальных единиц.


Предельные значения расчетных показателей в области создания и обеспечения функционирования парковок приведены в таблице 20.
Таблица 20

	№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина

	



1.
	


Места хранения личного автотранспорта в жилой застройке
	Количество парковочных мест на расчетную единицу (1
машиноместо на кв. м общей площади квартир) 1
	


Пешеходная доступность, м
	

Пешеходная доступность –800 м;
(в районах реновации допускается увеличивать до 1000 м)

	
	
	
Тип жилого дома по уровню комфорта 2
	Бизнес-класс
	45
	
	

	
	
	
	Стандартное жилье
(эконом класс)
	60
	
	

	
	
	
	Муниципальное
жилье
	70
	
	

	
	
	
	Специализированное
жилье
	75
	
	

	






2.
	




Временные и гостевые стоянки (парковки) общественных зданий и сооружений, лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	





Количество парковочных мест на расчетную единицу
	Устанавливается в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод
правил.
Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,
утвержденным приказом Министерства строительства и
	





Пешеходная доступность, м
	Устанавливается в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,
утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр
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	№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина

	
	
	
	жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30
декабря 2016 года
№ 1034/пр
	
	

	1. Жилищный фонд по уровню комфорта дифференцирован в соответствии с таблицей 5.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.


Правила и область применения показателей.
Обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах 
с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроенно-пристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории. Гостевые автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных 
на придомовой территории. (Данное правило является рекомендательным для сельских поселений).
Расчет минимально допустимого количества машиномест для парковки легковых автомобилей для постоянного 
и временного хранения производится в соответствии с МНГП при его наличии.
Нормативный показатель необходимо уменьшать в зависимости от обеспеченности жилого района общественным транспортом.
При наличии остановочного пункта:
автобусов и троллейбусов на расстоянии до 400 м, нормативный показатель необходимо умножить на Кот = 0,8.
При наличии нескольких вышеуказанных условий общее уменьшение процента машиномест не суммируется и не должно превышать 30 %.

При расстоянии до остановочных пунктов магистрального общественного транспорта (ускоренных автобусов, троллейбусов, трамвая) свыше 600 метров Кмт = 1.
При расстоянии до остановочных пунктов автобусов и троллейбусов свыше 400 метров Кот = 1.
Для постоянного хранения личного автотранспорта необходимо предусматривать машиноместа не менее чем для 90 % расчетного числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан.
(При наличии нескольких условий общее уменьшение процента машиномест не суммируется и не должно превышать 30 %).
В составе каждой отдельной парковки необходимо предусматривать не менее 10 % (но не менее одного места) машиномест для парковки автотранспорта маломобильных групп населения.
На территории индивидуальной застройки размещение автостоянок обеспечивается в пределах земельных участков, отведенных под жилые дома:
не менее 3 % парковочных мест (но не менее 1 места) для электромобилей (подзаряжаемых гибридных автомобилей) в границах жилых зон;
не менее 6 % парковочных мест (но не менее 1 места) для электромобилей (подзаряжаемых гибридных автомобилей) в границах общественно-деловых зон;
не менее 5 % парковочных мест (но не менее 1 места) для электромобилей (подзаряжаемых гибридных автомобилей) в границах рекреационных зон.
Предельные	значения	расчетных	показателей	в	создания	и	обеспечения	функционирования	велосипедной инфраструктуры приведены в таблице 21.
Таблица 21
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	

1.
	
Велосипедные дорожки/ велосипедные полосы
	
Доля от протяженности магистральных улиц (для городских агломераций),
%
	90 %
(при новом строительстве и реконструкции)
	Транспортная доступность, мин
	
Не нормируется

	
	
	
	
	Пешеходная доступность, мин
	

	
	
	
	50 % (в существующей застройке и стесненных
условиях)
	Транспортная доступность, мин
	Не нормируется

	
	
	
	
	Пешеходная доступность, мин
	



Правила и область применения показателей.
Показатель устанавливается в МНГП городских округов, за исключением городских округов, имеющих в своем составе населенные пункты, состоящие из двух и более административно-территориальных единиц.
Предельные значения расчетных показателей в области организации дорожного сервиса приведены в таблице 22.
Таблица 22

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
1.
	
Автозаправочные станции
	Количество на 1000 автомобилей, ед.
	
1
	Транспортная
доступность, мин
	
Не нормируется

	
	
	
	
	Пешеходная
доступность, м
	

	

2.
	

Станции технического обслуживания
	

Количество на 200 автомобилей, ед.
	

1
	Транспортная доступность, мин
	

Не нормируется

	
	
	
	
	Пешеходная доступность, м
	

	


3.
	
Объекты зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта, включающих выделение отдельных парковочных мест на парковках общего пользования.
	



Доля от расчетного числа машиномест на объект, %.
	Не менее 3 % парковочных мест (но не менее 1 места) для электромобилей (подзаряжаемых гибридных автомобилей) в границах жилых зон;
Не менее 6 % - в границах общественно-деловых зон; Не менее 5 % - в границах рекреационных зон
	Транспортная
доступность, мин
	



Не нормируется

	
	
	
	
	


Пешеходная доступность, м
	





Правила и область применения показателей.
Размещение	объектов	дорожного	сервиса	допускается	на	территориях,	сопряженных	с	территориями автомобильных дорог и улиц общегородского значения.
Автозаправочные станции (далее – АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1000 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:
на 2 колонки - 0,1;
на 5 колонок - 0,2;
на 7 колонок - 0,3.
Объекты по техническому обслуживанию автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для объектов:
на 5 постов - 0,5;
на 10 постов - 1,0;
на 15 постов - 1,5;
на 25 постов - 2,0.
Предельные значения расчетных показателей в области транспортного обслуживания (общественный транспорт) приведены в таблице 23.

Таблица 23

	№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности 1

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина

	
1.
	
Автостанция
	
Количество объектов на 1 муниципальный район
	
1
	
Транспортная доступность, мин.
	для групп МО по численности населения:
А – 25
Б – 40
В – 40

	






2.
	





Остановочный пункт автобусов 
	





Частота размещения остановок общественного транспорта, м
	






400 м
	





Пешеходная доступность, м
	


- индивидуальный жилой дом
- 800 м;
- предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 кв. м и более – 500 м;
-поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан – 300 м;
- терминалы внешнего транспорта – 300 м;

	№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности 1

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	- производственные и коммунально-складские зоны – не более 400 м от проходных предприятий устанавливается в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,
утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	

4.
	Остановочный пункт магистрального общественного транспорта (ускоренный автобус, троллейбус, трамвай)
	

Частота размещения остановок общественного транспорта, м
	

800 м
	

Пешеходная доступность, м
	

800 м

	
5.
	Конечный остановочный пункт (отстойно-разворотная площадка)
	Кол-во объектов на 100 км линий движения городского общественного пассажирского транспорта
	
1
	Транспортная доступность, мин.
	
Не нормируется

	№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности 1

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина

	

6.
	Сеть городского общественного пассажирского транспорта (плотность сети линий наземного транспорта)
	Плотность сети общественного транспорта в существующих
районах, км/кв. км
	3,0
	Среднее время перемещения по ежедневным целям на общественном транспорте, мин
	для групп МО по СЭР: 
А – 35
Б – 30
В – 25

	
	
	
	
	
	

	
	
	Плотность сети общественного
транспорта в новых планировочных районах, км/кв. км
	4,0
	
	

	
	
	
	Для среднеэтажной, многоэтажной, повышенной этажности
застройки
	

0,5
	
Пешеходная доступность, м
	



Правила и область применения показателей.
При проектировании новых планировочных районов, 50 % жителей этого района должны быть обеспечены сетью высокоэффективного общественного транспорта (трамвай, городской электропоезд) с учетом обеспечения территориальной доступности.
При перемещении пассажира по сети городского общественного транспорта, количество пересадок пассажира от пункта следования до пункта назначения не должно превышать двух пересадок.
2.2.2. [bookmark: 2.3.2._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, поселения  и предельные значения расчетных
показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области образования
Предельные значения расчетных показателей в области образования приведены в таблице 24.




Таблица 24

	
№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень
обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности
	Номенклатура объектов образования для типового проектирования

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина
	

	
	
	
	
	
	В сельской
местности
	

	Объекты образования  МР

	

1.
	
Дошкольная образовательная организация
	
Количество мест на 1000 чел.
	Для городской местности – 50 мест на 1000 чел. 1
Для сельской местности – 34 места
на 1000 чел. 1
	

Пешеходная доступность, м
	

500 2
	Детский сад/ясли: 40 мест
80 мест
160 мест
260 мест
520 мест

	





2.
	




Общеобразовательная организация
	




Количество мест на 1000 чел.
	


Для городской местности – 140 мест на 1000 чел. 3
Для сельской местности – 65 мест на 1000 чел. 3
	Пешеходная
доступность, м
	Не
нормируется
	Школа:
60 мест
120 мест
640 мест
1225 мест
2425 мест Общеобразовательный комплекс (школа + детский сад):
60 мест + 40 мест
120 мест + 80 мест
640 мест + 160 мест
1225 мест + 260 мест
2425 мест + 520 мест

	
	
	
	
	



Транспортная доступность, мин.
	




30 5
	

	

3.
	

Организация дополнительного образования
	

% охвата, Количество мест на 1000 чел.
	В городской и сельской местности охват детей в возрасте от 5 до 18 лет – 80 % 6, в случае отсутствия
данных о возрастной структуре – 68 мест на
1000 чел. 3, 6
	Пешеходная
доступность, м
	30
	


-

	
	
	
	
	
Транспортная доступность, мин.
	


30
	



2.2.3. [bookmark: 2.3.3._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, поселения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области физической культуры и массового спорта
Предельные значения расчетных показателей в области физической культуры и массового спорта приведены в таблице 25.
Таблица 25

	
№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый
уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности
	
Номенклатура объектов физической культуры и массового спорта для типового проектирования

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина
	

	
	
	
	
	
	В сельской
местности
	

	Объекты физической культуры и массового спорта МО

	

1.
	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
	

Объект
	1 объект на городской округ;
1 объект на муниципальный район
	
Транспортная доступность, мин.
	
для групп МО по ТПО 1
А – 40
Б – 60
В – 90
	

-

	




2.
	


Крытые спортивные объекты с искусственным льдом
	




Объект
	

1 объект на городской округ;
1 объект на муниципальный район
	



Транспортная доступность, мин.
	







для групп МО по ТПО 1:
А – 40
Б – 60
В – 90
	Для районных центров – ледовая площадка для проведения межмуниципальных, республиканских соревнований и тренировочных занятий (виды: хоккей с шайбой; фигурное катание; шорт-трек; массовое катание), с трибунами не более 150 мест.
Для городских округов – ледовая площадка для проведения межмуниципальных, республиканских соревнований и




	
№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый
уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности
	
Номенклатура объектов физической культуры и массового спорта для типового проектирования

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина
	

	
	
	
	
	
	В сельской
местности
	

	
	
	
	
	
	
	тренировочных занятий (виды: хоккей с шайбой, фигурное катание, шорт-трек, массовое катание), с трибунами не менее 500 мест (в
зависимости от потребности ГО)

	

3.
	

Манежи
	

Объект
	1 объект на городской округ;
1 объект на муниципальный район
	
Транспортная доступность, мин.
	

для групп МО по ТПО 1:
А – 40
Б – 60
В – 90
	

-

	Объекты физической культуры и массового спорта СП

	

4.
	
Плоскостное спортивное сооружение
	кв. м площади спортивной площадки
на 1000 чел.
	

1890 2
	
Пешеходная доступность, м
	

1000
	

-

	



5.
	


Спортивные залы
	
кв. м площадиспортивн ого зала на 1000 чел.
	



803
	


Пешеходная доступность, м
	



1000
	Для центров муниципальных районов – спортивный зал размерами
42 x 24 м для проведения межмуниципальных и республиканских соревнований по единоборствам, игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, ручной мяч, мини-футбол и т.д.), а также тренировочных занятий, с трибунами
не более 200 мест




	
№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый
уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности
	
Номенклатура объектов физической культуры и массового спорта для типового проектирования

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина
	

	
	
	
	
	
	В сельской
местности
	

	
	
	
	
	
	
	Для сельских поселений –спортивный зал размерами не более чем 36 x 18 м для проведения физкультурно-массовых мероприятий и тренировочных
занятий, трибуны не требуются

	






6.
	





Плавательные бассейны
	




кв. м зеркала воды на 1000 чел.
	






25 3
	





Транспортная доступность, мин
	




для групп МО по ТПО 1:
А – 40
Б – 60
В – 90
	

Для районных центров – бассейн размерами 25 x 11 м для спортивного плавания (с проведением межмуниципальных и республиканских соревнований), с трибунами не более 50 мест (балкон).
Для сельских поселений – бассейн размером 25 x 8,5 м для оздоровительного плавания, с проведением тренировочных занятий, трибуны не требуются



2.2.4. [bookmark: 2.3.4._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, поселения и предельные значения расчетных
показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области энергетики
(электро- и газоснабжение)

Предельные значения расчетных показателей в области энергетики (электро- и газоснабжение) приведены в таблице 26.
Таблица 26

	№ п/п
	Наименование ресурса
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
1.
	
Газоснабжение
	
Куб. м/год на 1 чел.
	Устанавливается равным значению расчетного показателя, установленного федеральными нормативными правовыми
актами
	
Не нормируется

	
2.
	
Электроснабжение
	
кВт*ч/год на 1 чел.
	Устанавливается равным значению расчетного показателя, установленного федеральными нормативными правовыми
актами
	
Не нормируется


Правила и область применения показателей.
Итоговые объемы ресурсов согласовываются разработчиками градостроительной документации с ОМСУ 
и ресурсоснабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории.
2.2.5. [bookmark: 2.3.5._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, поселения и предельные значения расчетных
показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области тепло и водоснабжения, водоотведения

Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных систем центрального теплоснабжения следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются по таблице 30.
Предельные значения расчетных показателей в области теплоснабжения приведены в таблице 27.





Таблица 27

	
№ п/п
	
Наименование ресурса
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности

	
	
	Единица
измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	

1.
	
Теплоснабжение
Для систем отопления и вентиляции жилых домов
	
Вт/кв. м на 1 чел.
	Устанавливается равным значению расчетного показателя, установленного федеральными нормативными правовыми актами
	

Не нормируется


Правила и область применения показателей.
Итоговые объемы ресурсов согласовываются разработчиками градостроительной документации с ОМСУ 
и ресурсоснабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории.

Предельные значения расчетных показателей в области водоснабжения приведены в таблице 28.
Таблица 28

	
№ п/п
	Наименование ресурса
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	

Не нормируется
	Водоснабжение Холодное водоснабжение
	Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, куб. м/сут. на 1
чел.
	Устанавливается равным значению расчетного показателя, установленного федеральными
нормативными правовыми актами
	


Не нормируется


Правила и область применения показателей.
Итоговые объемы ресурсов согласовываются разработчиками градостроительной документации с ОМСУ 
и ресурсоснабжающими компаниями в целях корректировки потребности с учетом местных индивидуальных особенностей территории.

Предельные значения расчетных показателей в области водоотведения приведены в таблице 29.
Таблица 29

	№ п/п
	
Наименование ресурса
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
1.
	Водоотведение Хозяйственно-бытовые стоки
	Отвод хозяйственно-бытовых стоков,
куб. м/сут. на 1 чел.
	Устанавливается равным значению расчетного показателя, установленного федеральными нормативными правовыми
актами 1
	
Не нормируется

	№ п/п
	
Наименование ресурса
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый
уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	Ливневые стоки: Городской
градостроительный узел
	

Объем поверхностных вод, куб. м/сут. с 1 га территории
	

Устанавливается равным значению расчетного показателя, установленного федеральными нормативными правовыми актами
	

	
	
Примагистральные
территории
	
	
	

	Примечание:
Удельное водоотведение в не канализованных районах, использующих накопители сточных вод с последующим вывозом из них автотранспортом на сливную станцию, расположенную на данном участке канализационной сети, следует принимать от 25 л/сут. 
на одного жителя в районах с водоснабжением от водоразборных колонок до расчетного водопотребления согласно 
СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий.», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 920/пр, в районах, имеющих в домах нецентрализованное водоснабжение от индивидуальных источников.


Правила и область применения показателей.
Порядок установления нормативов по объему, отводимых в централизованные системы водоотведения сточных вод, определяется в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644.
2.2.6. [bookmark: 2.3.6._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, поселения и предельные значения расчетных
показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области благоустройства территории Предельные значения расчетных показателей в области озеленения территории приведены в таблице 30.
Таблица 30

	

№ п/п
	

Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	
Единица измерения
	Величина 3
	
Единица измерения
	
Величина

	
	
	
	Сельские поселения
	
	

	










1.
	






Озелененные территории общего пользования 1 (в т. ч. общегородские и в жилых районах, кроме придомовых озелененных территорий) 2
	








кв. м на 1 чел.
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Транспортная доступность, мин
	«СП 42.13330.2016. Свод
правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	
	
	
	
	
	


Пешеходная доступность, м
	Устанавливается в соответствии с «СП 476.1325800.2020. Свод
правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов», утвержденным приказом

	

№ п/п
	

Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	
Единица измерения
	Величина 3
	
Единица измерения
	
Величина

	
	
	
	Сельские поселения
	
	

	
	
	
	
	
	Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 января 2020 года
№ 33/пр

	Примечание:
1. К озелененным территориям общего пользования относятся: лесные парки, парки (городские, районные, тематический), скверы, бульвары, сады, набережные.
2. Соотношение «общегородского озеленения» и «озеленения жилых районов» устанавливается по согласованию с ОМСУ, при этом доля «озеленения жилых районов» не может быть меньше 20 %.
3. Классификация городских и сельских поселений в зависимости от проектной численности населения на расчетный срок принимается в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
4. В скобках приведено значение для малых городов с численностью населения до 20 тыс. человек.




Предельные значения расчетных показателей в области благоустройства жилых территорий приведены в таблице 31.
Таблица 31

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Объекты капитального строительства
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетный показатель максимально
допустимого уровня доступности

	1.
	Придомовые площадки
	Для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста 1, 6
	нормативная обеспеченность – 0,7 кв. м на 1 чел.; минимальный размер – 30 кв. м
	

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Объекты капитального строительства
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня
доступности

	
	благоустройства
	
	Расстояние от границы площадки до окон жилых и
общественных зданий – 12 м
	



Не нормируется

	
	
	Для отдыха взрослого населения
	нормативная обеспеченность – 0,1 кв. м на 1 чел.;
минимальный размер – 15 кв. м
	

	
	
	Для занятий физкультурой и спортом 2, 3, 4, 5, 6
	нормативная обеспеченность – 0,7 кв. м на 1 чел.;
минимальный размер – 100 кв. м Расстояние от границы площадки до окон жилых и
общественных зданий – 10-40 м
	

	
	
	Для хозяйственных целей
(контейнерные площадки для сбора ТБО и крупногабаритного мусора, площадка для выбивания ковров, разделочная площадка и т.д.)
	нормативная обеспеченность – 0,03 кв. м на 1 чел.; минимальный размер – 10 кв. м
Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий – 20 м
	

	
	
	Для выгула собак (для комплексной застройки территории)
	1 площадка в границах комплексного развития
территории площадью 400-600 кв. м Расстояние от границы площадки до окон жилых и
общественных зданий – 40 м
	

	Примечание:
1. Устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства.
2. Устройство площадок для занятий физкультурой не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше пяти надземных этажей и выше 21 метра от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства.
3. Площадки для занятий физкультурой и спортом, размещаемые на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства, должны быть оборудованы сплошным сетчатым ограждением сверху и по периметру высотой не менее 4 метров.
4. При комплексном развитии территории допускается сокращение площадок для занятий физкультурой (но не более чем на 50 %) в случае устройства плоскостных спортивных сооружений (спортивных площадок) общего пользования площадью не менее расчетной площади таких площадок.
5. Не допускается сокращать расчетную площадь площадок для игр детей и для занятия физкультурой за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон общеобразовательных организаций, институтов и прочих учебных заведений.
6. Территория площадок для игр детей и для занятий физкультурой и спортом следует озеленять не менее чем на 30 %, с высадкой деревьев и кустарников. Озеленение указанных площадок не входит в % озеленения земельного участка.




2.2.7. [bookmark: 2.3.7._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, поселения, городского округа и предельные значения расчетных
показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения
Предельные значения расчетных показателей в области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения приведены в таблице 32.
Таблица 32
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
1.
	Общественная уборная в местах массового пребывания людей
	Количество объектов на 1000 резидентов
1, 2, 3
	Устанавливается в правилах благоустройства территории муниципальных образований или иных стандартах и правилах, утверждаемых органом местного самоуправления
	
Пешеходная доступность, м
	
750

	Примечание:
1. Но не менее 1 объекта в местах массового пребывания людей.
2. Общественные уборные могут размещаться как отдельно расположенные самостоятельные объекты и как встроенные (пристроенные) к общественным зданиям или городским сооружениям.
3. Размещение общественных уборных определяется проектными организациями и согласовывается в установленном порядке с органами Роспотребнадзора.


2.2.8. [bookmark: 2.3.8._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, поселения и предельные значения расчетных
показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области культуры и искусства
Предельные значения расчетных показателей в области культуры и искусства приведены в таблице 33.
Таблица 33

	
№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	
Единица измерения
	
Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	В городской местности
	В сельской местности

	Городской округ

	1.
	Общедоступная библиотека
	Количество объектов на 10 тыс. чел. взрослого
населения
	
11
	Транспортная доступность,
мин
	30
	40

	2.
	Детская библиотека
	Количество объектов на 7 тыс. детей в возрасте
до 18 лет
	
12
	Транспортная доступность,
мин
	30
	40

	3.
	Краеведческий музей /
Художественный музей
	Количество объектов
	1 вне зависимости от численности населения
	Транспортная
доступность, мин
	30
	40

	4.
	Тематический музей
	Количество объектов
	1 вне зависимости от численности населения
	Транспортная доступность,
мин
	30
	40




	
№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	
Единица измерения
	
Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	В городской местности
	В сельской местности

	
	
	
	При населении от 100 до 200 тыс.
чел.: 1 объект
	
	
	

	



8.
	


Учреждение культуры клубного типа5
	



Количество объектов
	При населении от 500 тыс. чел.: 1 объект на 200 тыс. чел.1
	Транспортная доступность,
мин
	
30
	
40

	
	
	
	При населении от 100 до 500 тыс. чел.: 1 объект на 100 тыс. чел. 1
	Транспортная доступность,
мин
	
30
	
40

	
	
	
	При населении до 100 тыс. чел.: 1 объект на 20 тыс. чел. 1
	Транспортная доступность,
мин
	
30
	
40

	
9.
	
Кинозал
	Количество объектов на 20 тыс. чел.
	
11
	Транспортная доступность,
мин
	
15
	
30

	
10.
	Парк культуры и отдыха
	Количество объектов на 30 тыс. чел.
	
11
	Транспортная доступность, мин
	
30
	
40

	Объекты культуры и искусства МР

	
№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	
Единица измерения
	
Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	В городской местности
	В сельской местности

	1.
	Межпоселенческая библиотека
	Количество объектов на административный центр
района
	1
	Транспортная доступность,
мин
	30
	60

	2.
	Краеведческий музей / Художественный
музей
	Количество объектов
	1 вне зависимости от численности населения
	Транспортная доступность,
мин
	30
	60

	3.
	Центр культурного развития
	Количество объектов
	1 вне зависимости от численности населения
	Транспортная
доступность, мин
	30
	40

	4.
	Передвижной многофункциональный
центр
	Транспортная единица
	1 вне зависимости от численности населения
	-
	-
	-

	Городское поселение

	

1.
	
Общедоступная библиотека
	
Количество объектов на 10 тыс. чел.
	


11
	Шаговая доступность 6,
мин
	15
	30

	
	
	
	
	Транспортная
доступность, мин
	30
	30

	
№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	
Единица измерения
	
Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	В городской местности
	В сельской местности

	
	
	
	
	Транспортная доступность,
мин
	30
	30

	3.
	Краеведческий музей / Художественный
музей
	Количество объектов
	1 объект вне зависимости от численности населения
	Транспортная доступность,
мин
	15
	30

	

5.
	

Учреждение клубного типа 5
	

Количество объектов
	При численности населения от 25 до 100 тыс. чел.: 1 объект на 25
тыс. чел. 1
	Транспортная доступность, мин
	
15
	
30

	
	
	
	При численности населения менее 25 тыс. чел.: 1 объект на 10
тыс. чел. 1
	Транспортная доступность, мин
	
15
	
30

	6.
	Кинозал
	Количество объектов
	1 вне зависимости от численности населения
	Транспортная доступность,
мин
	15
	30

	7.
	Парк культуры и отдыха
	Количество объектов
	1 объект при численности населения более 30 тыс. чел.
	Транспортная доступность,
мин
	15-30

	Сельское поселение

	

1.
	
Общедоступная библиотека с детским отделением
	
Количество объектов на административный центр сельского поселения
	


1 1
	Шаговая доступность 6,
мин
	15
	30

	
	
	
	
	Транспортная доступность,
мин
	15
	30

	
№ п/п
	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	
Единица измерения
	
Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	
	В городской местности
	В сельской местности

	

2.
	
Учреждение клубного типа 5
	
Количество объектов на административный центр сельского поселения
	


1 1
	Шаговая доступность 6,
мин
	15
	30

	
	
	
	
	Транспортная
доступность, мин
	15
	30

	

2.1.
	
Филиал сельского дома культуры 5
	
Количество объектов на 1000 чел.
	


1 1
	Шаговая
доступность 6, мин
	15
	30

	
	
	
	
	Транспортная
доступность, мин
	15
	30



2.2.9. [bookmark: 2.3.9._Предельные_значения_расчетных_пок]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, поселения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области содержания мест
захоронения, организации ритуальных услуг
Предельные значения расчетных показателей в области содержания мест захоронения приведены в таблице 34.


Таблица 34

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень
обеспеченности
	Максимально допустимый уровень
территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Кладбище традиционного захоронения
	га на 1000 чел.
	0,24
	Не нормируется


2.2.10. [bookmark: 2.3.10._Предельные_значения_расчетных_по]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, поселения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области комплексного развития территории
Правила и область применения показателей.
Показатели устанавливаются в нормативах градостроительного проектирования муниципальных образований Республики Башкортостан, согласно требованиям «СП 531.1325800.2024. Свод правил. Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения», утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 января 2024 года № 25/пр.
2.2.11. [bookmark: 2.3.11._Предельные_значения_расчетных_по]Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, поселения и предельные значения расчетных
показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Предельные значения расчетных показателей в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания приведено в таблице 35.
Таблица 35

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Магазины
	кв. м торговой
площади на 1000 чел.
	Не нормируется
	Транспортная доступность, мин.
	Не нормируется

	
	
	
	
	Пешеходная доступность, м
	

	2.
	Рыночные комплексы
	кв. м торговой площади на 1000 чел.
	Не нормируется
	Транспортная доступность, мин.
	Не нормируется

	
	
	
	
	Пешеходная доступность, м
	

	3.
	Предприятия
общественного питания
	Количество мест
на 1000 чел.
	Не нормируется
	Транспортная доступность, мин.
	Не нормируется

	
	
	
	
	Пешеходная доступность, м
	

	4.
	Объекты экстренной
телефонной связи
	Кол-во объектов
на 1000 кв. км
	Не нормируется
	Транспортная доступность, мин.
	Не нормируется


2.3. [bookmark: 2.4._Иные_расчетные_показатели]Иные расчетные показатели
2.3.1. [bookmark: 2.4.1._Иные_расчетные_показатели_в_облас]Иные расчетные показатели в области транспорта
[bookmark: 2.4.1.1._Уровень_автомобилизации._Уровен]Уровень автомобилизации. Уровень обеспеченности легковыми автомобилями 
Уровень автомобилизации на расчетный срок следует принимать равным 500 ТС/1000 жителей.
2.3.1.1. [bookmark: 2.4.1.2._Улично-дорожная_сеть]Улично-дорожная сеть
Для	каждого	рассматриваемого	класса	объекта	улично-дорожной	сети,	расчетные	параметры	элементов поперечного профиля участков улично-дорожной сети следует принимать согласно таблице 39.
Расчетные параметры элементов поперечного профиля улиц и дорог различных классов для крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктов приведены в таблице 36.
Таблица 36

	


№ п/п
	


Название / категория дороги
	Ширина в красных линиях / полоса отвода (нормативное
значение), м
	Центральная часть
	

Наименьшая ширина тротуара с каждой стороны проезжей части

	
	
	
	

Ширина полосы движения
	

Количество полос в двух направлениях
	

Разделительная полоса
	Количество (ширина полос
безопасности)
	

	
	
	
	
	
	
	
По краю проезжей
/ пешеходной части
	
У разделительной полосы
	

	7.
	Улицы и дороги местного значения
	15-301
	3,01
	21
	0
	0
	0
	2,0

	8.
	Велосипедные улицы и дорожки
	13,5
	1,5
	1-2
	0
	2 (0,75)
	0
	-

	Примечание:
* С учетом устройства барьерных ограждений.
1. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр;
2. «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2021 года № 53/пр;
3. постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 «О классификации автомобильных дорог 
в Российской Федерации»;
4. ГОСТ Р 52399-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования», утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 января 2022 года № 270-ст;
5. постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

	


Правила и область применения показателей.
Нормативная ширина обеспечивает размещение в пределах красных линий: проезжие части с указанным количеством полос движения; тротуаров; велодорожек; озеленения и прочих необходимых элементов УДС. Минимальная ширина обеспечивает размещение только проезжей части, обочин и тротуаров. Профиль УДС с минимальной шириной применяется с целью размещения необходимых инженерных коммуникаций, обеспечения подъезда к прилегающей застройке и устройства шумозащиты и озеленения.
При реконструкции допускается применять минимальные размеры элементов поперечного профиля в зависимости от местных условий.
Количество полос движения и размеры элементов профиля должны уточняться в соответствии с местными условиями на основании расчетов интенсивности транспортных и пешеходных потоков, проектов организации движения, проектов размещения подземных коммуникаций с учетом условий фактического землепользования.
Поперечные профили улиц местного значения различаются по типу застройки, в которой они расположены (многоэтажная, малоэтажная, промышленная или коммунально-складская), согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
Для движения наземного общественного транспорта на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных 
и крупнейших городских населенных пунктах ширина полосы движения должна составлять не менее 3,75 м. 
На магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городских населенных пунктах допускается предусматривать выделенную полосу для движения автобусов и троллейбусов. Выделение полосы движения для автобусов в условиях сложившейся застройки осуществляется за счет разметки существующих полос движения или строительства дополнительной полосы движения.
На улицах местного значения с шириной полосы 3,0-3,5 м допускается организовывать движение пассажирского транспорта общего пользования при ширине полосы движения, м: 3,0 - подвижного состава малой вместимости (до 20 пассажиров) в малоэтажной застройке; 3,25 - подвижного состава с числом осей не более двух и запрете движения велосипедистов по проезжей части на участке улицы или дороги; 3,5 - всех типов подвижного состава.
Ширина полосы отвода автомобильной дороги рассчитывается в зависимости от категории автомобильной дороги, количества полос движения, значения поперечного уклона и расположения на насыпи или выемки, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».
Согласно СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2013 года № 288, ширина пожарного проезда должна составлять от 3,5 до 6 метров; проезд должен быть расположен на расстоянии от 5 до 10 метров от стены здания в зависимости от высотности застройки.
Расчетные параметры элементов поперечного профиля улиц и дорог различных классов для средних и малых городских населенных пунктов приведены в таблице 37.
Таблица 37

	№ п/п
	
Название / категория дороги
	Ширина в красных линиях
(нормативное значение), м
	Центральная часть
	Наименьшая ширина тротуара с каждой стороны проезжей части

	
	
	
	Ширина полосы движения
	Количество полос в двух направлениях
	

	3.
	Улицы районного значения
	15-30 1
	3,0-3,5 1
	2-41
	2,5

	4.
	Улицы и дороги местного
значения
	10-20 1
	3,0-3,51
	2 1
	2,0

	5.
	Велосипедные улицы и дорожки
	13,5
	1,5
	1-2
	-




Примечание:
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.

Правила и область применения показателей.
Нормативная ширина обеспечивает размещение в пределах красных линий проезжих частей с указанным количеством полос движения, тротуаров, велодорожек, озеленения и прочих необходимых элементов УДС.
Минимальная ширина обеспечивает размещение только проезжей части и тротуаров. Профиль УДС с минимальной шириной применяется с целью размещения необходимых инженерных коммуникаций, обеспечения подъезда 
к прилегающей застройке и устройства шумозащиты и озеленения.
При реконструкции допускается применять минимальные размеры элементов поперечного профиля в зависимости от местных условий.
Количество полос движения и размеры элементов профиля должны уточняться в соответствии с местными условиями на основании расчетов интенсивности транспортных и пешеходных потоков, проектов организации движения, проектов размещения подземных коммуникаций с учетом условий фактического землепользования.
Поперечные профили улиц местного значения различаются по типу застройки, в которой они расположены (многоэтажная, малоэтажная, промышленная или коммунально-складская, согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр). Для движения наземного общественного транспорта на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городских населенных пунктах ширина полосы движения должна составлять не менее 3,75 м.
На магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городских населенных пунктах допускается предусматривать выделенную полосу для движения автобусов и троллейбусов. Выделение полосы движения для автобусов в условиях сложившейся застройки осуществляется за счет разметки существующих полос движения или строительства дополнительной полосы движения.
На улицах местного значения с шириной полосы 3,0-3,5 м допускается организовывать движение пассажирского транспорта общего пользования при ширине полосы движения, м: 3,0 - подвижного состава малой вместимости (до 20

пассажиров) в малоэтажной застройке; 3,25 - подвижного состава с числом осей не более двух и запрете движения велосипедистов по проезжей части на участке улицы или дороги; 3,5 - всех типов подвижного состава.
Согласно «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2013 года № 288, ширина пожарного проезда должна составлять от 3,5 до 6 метров; проезд должен быть расположен на расстоянии от 5 до 10 метров от стены здания в зависимости от высотности застройки.
Расчетные параметры элементов поперечного профиля улиц и дорог для сельских населенных пунктов приведены в таблице 38.
Таблица 38

	№ п/п
	Название / категория дороги
	Ширина в красных
линиях, м
	Центральная часть
	Наименьшая ширина тротуара с каждой стороны проезжей части1

	
	
	нормативное значение
	ширина полосы
движения
	количество полос в двух
направлениях
	

	1.
	Основные улицы сельского населенного
пункта
	15-25
	3,51
	2- 41
	1,5

	2.
	Местные улицы
	15-20
	3,01
	21
	1,5

	3.
	Местные дороги
	15-20
	3,01
	21
	1,5

	4.
	Проезды
	7-8
	4,51
	11
	-

	Примечание:
В зонах малоэтажной застройки возможно размещение тротуаров на местных улицах и местных дорогах с одной стороны.
	


При проектировании, расчетные параметры скорости движения, наименьшие радиусы кривых в плане 
и продольном профиле, наибольший продольный уклон участков улично-дорожной сети необходимо назначать 
в соответствии
с классом, указанным в таблице 39.
Расчетные параметры скорости движения, в плане и продольном профиле улиц и дорог различных классов приведены в таблице 39.

Таблица 39

	
№ п/п
	
Класс улицы и дороги
	Расчетная скорость движения, км/час
	Наименьший радиус кривых в плане без
виража, м
	Наименьший радиус кривых в
продольном профиле, м
	Наибольший продольный уклон,
%о

	
	
	
	
	выпуклых
	вогнутых
	

	Для крупнейших, крупных и больших городских населенных пунктов

	1.
	Улицы местного значения
	40 (30)
	110 (50)
	600 (200)
	400 (200)
	60 (80)

	2.
	Внутриквартальные улицы - проезды
	40 (20)
	50 (25)
	600 (200)
	400 (200)
	60 (80)

	Для средних и малых городских населенных пунктов

	3.
	Городские дороги
	60 (50)
	300 (200)
	2000 (1000)
	900 (500)
	60 (70)

	4.
	Улицы районного значения
	40 (30)
	140 (110)
	900 (500)
	600 (400)
	70 (80)

	5.
	Улицы и дороги местного значения
	40 (30)
	110 (50)
	600 (200)
	400 (200)
	70 (80)

	Для сельских населенных пунктов

	6.
	Основные улицы сельского населенного
пункта
	50 (40)
	220
	1700
	600
	70

	7.
	Местные улицы
	40 (30)
	80
	600
	250
	80

	8.
	Местные дороги
	40 (30)
	40
	600
	200
	40

	9.
	Проезды
	40 (20)
	40
	600
	200
	40


    Правила и область применения показателей.
В скобках приводятся расчетные скорости движения и геометрические параметры улиц и дорог в стесненных условиях.
Расчетная скорость движения на боковых проездах может быть принята 50 (40) км/час, на местных проездах вдоль магистральных улиц — 40 (30) км/час.
Минимальные радиусы горизонтальных кривых в плане боковых проездов рекомендуется принимать 400 (300) м, местных проездов — 250 (170) м.
Максимальный продольный уклон боковых проездов следует принимать не более 60 ‰, а местных проездов –не более 80 ‰.
При радиусах кривых в плане 2000 м и менее, а на подъездных дорогах всех категорий – 400 м и менее следует предусматривать переходные кривые. Необходимо учитывать указания «СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*», утвержденного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 февраля 2021 года № 53/пр.
Для сельских населенных пунктов параметр «Наименьший радиус кривых в плане без виража, м» носит рекомендательный характер. Возможно уменьшение наименьшего радиуса кривых в плане при снижении скорости и установки дорожного знака «опасный поворот» на данном участке улично-дорожной сети.

2.3.2. [bookmark: 2.4.2._Иные_расчетные_показатели_в_облас]Иные расчетные показатели в области транспортного обслуживания (общественный транспорт)
2.3.2.1. [bookmark: 2.4.2.2._Места_хранения_и_обслуживания_г][bookmark: 2.4.2.1._Транспортно-пересадочные_узлы]Места хранения и обслуживания городского общественного пассажирского транспорта
Нормы	для	размещения	мест	хранения и	обслуживания городского общественного пассажирского транспорта приведены в таблице 40.
Таблица 40

	№
п/п
	Объект
	Расчетная единица
	Вместимость
объекта
	Площадь участка
под объект, га

	
1.
	
Автобусные парки (гаражи)
	
Транспортное средство
	100
	2,3

	
	
	
	200
	3,5

	
	
	
	300
	4,5

	
	
	
	500
	6,5

	
2.
	
Ремонтные мастерские для автобусных парков
	
Транспортное средство
	100
	1,5

	
	
	
	200
	2,0

	
	
	
	300
	2,5

	
	
	
	500
	3,0

	Примечание:
Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.
При проектировании троллейбусные и автобусные парки возможно совмещать.


2.3.2.2. [bookmark: 2.4.2.4._Немоторизованное_движение_(СИМ/][bookmark: 2.4.2.5._Пешеходное_движение][bookmark: 2.4.2.3._Остановочные_пункты_и_конечные_]Пешеходное движение
Ширину тротуаров следует устанавливать с учетом класса улиц 
и дорог и в зависимости от размеров пешеходного движения, а также размещения в пределах тротуаров, опор, мачт, деревьев и т. п. Ширину пешеходной части тротуаров следует принимать по расчету и кратной 0,75 м - ширине одной полосы пешеходного движения.
При новом строительстве и размещении в первых этажах помещений стрит-ретейла, для обеспечения комфортного движения пешеходов вдоль витрин, ширину тротуара на магистральных улицах рекомендуется назначать не менее 4,6 м.
К общей ширине тротуара на магистральных улицах необходимо добавлять дополнительно ширину технической зоны тротуара, равную 0,6 м. Это участок тротуара для размещения инженерного оборудования 
и дорожных знаков, а также информационных, навигационных и рекламных элементов.
2.3.3. [bookmark: 2.4.3._Иные_расчетные_показатели_в_облас]Иные расчетные показатели в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов обеспечения пожарной безопасности, организации деятельности аварийно-спасательных служб иного значения приведены в таблице 41.

Таблица 41

	
Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной
доступности

	
	Единица
измерения
	Величина
	Единица
измерения
	Величина

	   Пост спасателей    и сотрудников
МЧС
	Количество постов на 1000 отдыхающих
	Не менее 2 объектов на каждые 1000
отдыхающих
	Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта в 200 м


2.3.4. [bookmark: 2.4.4._Иные_расчетные_показатели_в_облас]Иные расчетные показатели в области жилищного строительства Разработка  документов  территориального  планирования,  документов градостроительного зонирования, документации по планировке территории, правил благоустройства территории должна вестись на основе параметров и характеристик следующих моделей городской среды:
центральной; среднеэтажной; малоэтажной.
Расчетные показатели в области жилищного строительства приведены в таблице 42.
Таблица 42

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Виды моделей среды

	
	
	Центральная 1
	Среднеэтажная 2
	Малоэтажная 3

	Параметры зоны пешеходной доступности

	Площадь территории модели городской
среды
	га
	до 14 га
	до 26 га
	до 55 га

	Процентное соотношение помещений, приспособленных для размещения объектов общественно-деловой инфраструктуры
(предприятий
	


%
	


30
	


20-30
	


10-20

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Виды моделей среды

	
	
	Центральная 1
	Среднеэтажная 2
	Малоэтажная 3

	торговли и общественного питания, учреждений управления, бизнеса, науки, культуры и других объектов городского и районного значения),
от общей площади зданий
	
	
	
	

	Плотность застройки территории зоны пешеходной
доступности 4
	
кв. м/га
	
15000–20000
	
8000–15000
	
4000–8000

	Плотность населения
	чел./га
	350–450
	300–350
	50–80

	Обеспеченность озелененными территориями, не
менее
	
кв. м/чел.
	
6
	
10
	
30

	Процентное соотношение озелененных территорий в составе территорий общего пользования (на территории малого
парка, сада, сквера, бульвара), не менее
	


%
	


не менее 45
%
	


не менее 40 %
	


не менее 15 %

	Параметры кварталов

	Площадь квартала жилой и многофункциональной
застройки
	
га
	
1,4–3,4 га
	
1,7–5,0
	
1,8–5,0

	Длина стороны
квартала, не более
	м
	200
	250
	510

	Плотность застройки земельного участка в
жилом квартале 1
	тыс. кв. м/га
	
12000–55000
	
9000–40000
	
2000–20000

	Параметры земельных участков

	


Площадь земельного участка, не более
	



га
	



1,4
	Блокированная -0,04 га (для рядовых участков), 0,05 га (для угловых участков); Застройка многоквартирными жилыми зданиями –0,9 га
	Индивидуальная застройка – 0,1 га; Блокированная застройка – 0,04 га (для рядовых участков), 0,05 га (для угловых участков);
Многоквартирная застройка – 0,45 га

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Виды моделей городской среды

	
	
	Центральная 1
	Среднеэтажная 2
	Малоэтажная 3

	Параметры жилой и многофункциональной застройки

	



Этажность рядовой застройки, не более
	



Этажи
	
9 надземных этажей, композитные доминанты –18
надземных этажей
	
Блокированная застройка – 3 надземных этажа; Застройка многоквартирными жилыми зданиями – 8 надземных этажей
	Индивидуальная застройка – 3 надземных этажа; Блокированная застройка – 3 надземных этажа; Застройка многоквартирными жилыми зданиями
– 4 надземных этажей

	Жилищная обеспеченность, не менее
	
кв. м/чел.
	
35
	
40
	
50

	Размеры малых парков и скверов
	
га
	
0,15-5
	
0,15-5
	
0,15-5

	Ширина бульваров, не более
	м
	50
	50
	-

	
Параметры размещения высотных доминант

	Процентное соотношение площади застройки для размещения зданий -композиционных доминант, не более
	

%
	

25
	

20
	

15

	Примечание:
1. Центральная модель городской среды.
Центральная модель городской среды характеризуется:
наиболее высокими показателями уровня функционального разнообразия и плотности застройки земельного участка в жилом квартале по сравнению с малоэтажной 
и среднеэтажной моделями городской среды;
преобладанием многоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки, многофункциональной застройки с закрытым периметром кварталов;
высокой плотностью застройки земельных участков вдоль красных линий в кварталах (уличным фронтом);
приоритетным использованием общественного транспорта с выделенными от общего потока полосами движения, комфортом при использовании СИМ, сниженным относительно общепринятого уровнем использования личного автомобильного транспорта;
расположением стоянок автомобилей вдоль улиц, организацией отдельных мест для стоянок такси и мест посадки/высадки пассажиров;
размещением пешеходных  зон  и территорий  общего пользования с объектами повседневного, периодического и эпизодического спроса по границам кварталов вдоль объектов УДС, размещением пешеходных переходов и перекрестков с интервалом 100–150 м, созданием условий снижения скорости движения транспортного потока;
обеспечением визуального разнообразия за счет введения в застройку композиционных доминант – зданий повышенной высоты и этажности, непрямоугольной формы, отличных цветом и отделкой относительно рядовой застройки; при движении по территории – за счет входных групп жилых и общественных зданий, витрин предприятий торговли, навесов от осадков и прямых солнечных лучей вдоль улиц и по периметру площадей, уличных террас предприятий общественного питания, нестационарных объектов розничной торговли, деталей фасадов и других элементов городской среды;
устройством эксплуатируемых и озелененных кровель, увеличенным относительно среднеэтажной и малоэтажной моделей городской среды процентным соотношением озеленения общественных территорий;
включением зданий образовательных организаций начальной ступени образования в кварталы жилой и многофункциональной застройки;
приоритетным разукрупнением земельных участков образовательных организаций, размещением ДОО во встроенных и встроенно-пристроенных в жилые и многофункциональные здания помещениях; размещением дополнительных спортивных и детских игровых площадок на кровле зданий и сооружений, выносом спортивных зон в малые парки;
использованием подземного пространства с размещением в нем объектов инженерной и транспортной инфраструктуры жизнеобеспечения в соответствии с «СП 473.1325800.2019. Свод правил. Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования», утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2019 года № 856/пр.
Площадь территории для применения центральной модели городской среды определяется с учетом пешеходных перемещений длительностью 5 мин с радиусом 210 м и составляет 14 га.
Основным расчетным элементом центральной модели городской среды является зона пешеходной доступности, при проектировании которой принимают основные технико-экономические показатели параметров центральной модели городской среды для территории жилой и многофункциональной застройки.
Если площадь территории проектирования меньше установленной для центральной модели городской среды, проектирование такой территории осуществляется с учетом расчетных, функциональных и архитектурно-планировочных решений застройки, расположенной за границами территории проектирования. В таких случаях на территории проектирования параметры центральной модели новой застройки должны дополнять параметры застройки, расположенной за границами территории проектирования, суммарно обеспечивая нормируемые параметры центральной модели городской среды.
При планировочной организации территории по центральной модели городской среды следует  соблюдать  требования  по  охране  окружающей  среды  в  соответствии  с
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр (раздел 14).
При наличии на территории проектирования объектов культурного наследия, зон (территорий) исторической застройки следует предусматривать:
установление требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объектов капитального строительства, обеспечивающих гармоничное соседство новой и исторической застройки и основывающихся на характеристиках объектов культурного наследия и иных объектов исторической застройки;
сохранение сложившихся пространственно-планировочных характеристик застройки (этажность, плотность и процентное соотношение застройки земельного участка в квартале, длина фасада по уличному фронту (процентное соотношение сплошного фронта застройки), расстояния между домами, линии застройки, форма и размеры придомовой территории);
сохранение исторической планировочной структуры, размеров кварталов, трассировки улиц, принципов формирования земельных участков;
формирование территорий общего пользования на земельных участках, непосредственно примыкающих к объектам культурного наследия.
При наличии на территории проектирования объектов культурного наследия при планировании и проектировании застройки жилых кварталов следует учитывать режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, установленные в границах зон охраны объекта культурного наследия.
2. Среднеэтажная модель городской среды.
Среднеэтажную модель городской среды формируют на территории до 26 га в виде кварталов протяженностью до 250 м и площадью 1,7-5 га. Площадь земельных участков,
выделяемых под строительство одного многоквартирного жилого здания, 
принимают не более 0,9 га, блокированной застройки - 0,04 га (для рядовых
участков), 0,05 га (для угловых участков).
При застройке территории обеспечивают следующие параметры:
плотность застройки территории зоны пешеходной доступности (мин./макс.) – 8000-15000 кв. м/га;
плотность населения – 300-350 чел./га.
При планировочной организации территории предусматривают формирование индивидуального облика застройки и силуэта фасадов зданий вдоль улиц и дорог.



	Среднеэтажную модель городской среды формируют с применением зданий 5-8 этажей.
В среднеэтажную модель городской среды допускается включать многоэтажные здания, выполняющие роль визуальных композиционных доминант застройки. 
Их размещают вдоль магистральных улиц районного значения, а также в радиусе 50-100 м от их пересечений с другими улицами, на перекрестках, площадях, у входов в парки и скверы. Площадь их застройки не должна превышать 20 % площади квартала, в котором они расположены.
В среднеэтажную модель городской среды допускается включать отдельные индивидуальные жилые дома, дома блокированной застройки, малоэтажные многоквартирные жилые здания.
3. Малоэтажная модель городской среды.
Малоэтажная модель городской среды определяет планировочную организацию территории, состоящую из индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки, малоэтажных многоквартирных жилых и многофункциональных домов 
до четырех этажей (в соответствии с «СП 160.1325800.2014. Свод правил. Здания 
и комплексы многофункциональные. Правила проектирования», утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 августа 2014 года №440/пр), улиц и территорий общего пользования, участков отдыха и досуга жителей.
Малоэтажная модель городской среды характеризуется:
территорией площадью до 55 га;
плотной и компактной жилой застройкой малой этажности (до четырех этажей); обслуживанием территории общественным транспортом (за исключением малых стороны жилого квартала до 510 м.
Если площадь территории проектирования меньше установленной для малоэтажной модели городской среды, проектирование следует осуществлять с учетом застройки, расположенной за границами территории проектирования с приведением общих параметров территории к параметрам, указанным в настоящей таблице 50.
Если площадь территории проектирования больше установленной для малоэтажной модели городской среды, указанную территорию разделяют на части, соответствующие по размеру зоне пешеходной доступности (5-минутная или 10-минутная доступность).
В малоэтажной модели городской среды следует размещать различные типы малоэтажных домов:
индивидуальные жилые дома; дома блокированной застройки;
многоквартирные (секционные, коридорные, галерейные, смешанных планировочных структур) дома высотой до четырех этажей (включительно).


[bookmark: 2.4.4.1_Методика_расчета_плотности_застр]2.4.4.1 Методика расчета плотности застройки земельных участков в жилом квартале
Для определения укрупненных показателей моделей городской среды в рамках проработки проекта генерального плана используют параметры плотности и процентного соотношения застройки земельных участков в жилом квартале, занимаемых жилыми и многофункциональными зданиями, расчетное среднее количество надземных этажей.
На этапе выполнения проекта планировки территории выполняют более точный расчет, учитывающий объемно-пространственные решения конкретного проекта. Полученные в результате такого расчета предельные параметры плотности и процентного соотношения застройки земельных участков в жилом квартале принимают не выше значений, приведенных 
в таблицах 43-45 НГП.
Процентное соотношение застройки земельных участков в границах жилого квартала, занимаемых жилыми и многофункциональными зданиями приведено в таблице 43.
Таблица 44


	
Группы населенных пунктов*
	
Население, тыс. чел.
	Процентное соотношение застройки земельного участка в границах жилого квартала, занимаемого жилыми и
многофункциональными зданиями, %

	
	Сельские
поселения
	Минимальное
	Максимальное

	Крупнейшие
	-
	35
	55

	Крупные
	св. 5
от 3 до 5
	30
	50

	Большие
	от 1 до 3
	30
	45

	Средние
	от 0,2 до 1
	25
	40

	Малые**
	от 0,05
от 0,2
от 0,05
	20
	40

	Обозначения:
* Классификация населенных пунктов – в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.
** В группу малых городов включают поселки городского типа.


Показатели плотности застройки земельного участка в жилом квартале для малоэтажной модели приведены в таблице 44.
Таблица 44

	Группы населенных пунктов, тыс. чел.
	Плотность застройки земельного участка в
жилом квартале, тыс. кв. м/га

	
	Минимальная
	Максимальная

	Крупнейшие, более 1000
	5
	20

	Крупные, свыше 250 до 1000 включительно
	4
	18

	Большие, свыше 100 до 250 включительно
	2,5
	16

	Средние, свыше 50 до 100 включительно
	2
	14

	Малые, до 50 включительно
	2
	14

	Примечание:
Минимальное расчетное среднее количество надземных этажей для малых, средних и больших населенных пунктов принимают 1.
Минимальное расчетное среднее количество надземных этажей для крупных и крупнейших населенных пунктов принимают 1,5.
Максимальное расчетное среднее количество надземных этажей для малых, средних, больших, крупных и крупнейших населенных пунктов принимают 4.


Показатели плотности застройки земельного участка в жилом квартале для среднеэтажной модели приведены в таблице 45.
Таблица 45


	Группы населенных пунктов, тыс. чел.
	Плотность застройки земельного участка в
жилом квартале, тыс. кв. м/га

	
	Минимальная
	Максимальная

	Крупнейшие, более 1000
	16
	40

	Крупные, свыше 250 до 1000
включительно
	13,5
	36

	Большие, свыше 100 до 250 включительно
	13,5
	32

	Средние, свыше 50 до 100 включительно
	11
	29

	Малые до 50 включительно
	9
	22

	Примечание:
Минимальное расчетное среднее количество надземных этажей для малых, средних, больших, крупных и крупнейших населенных пунктов принимают 5.
Максимальное расчетное среднее количество надземных этажей для малых, средних, больших, крупных и крупнейших населенных пунктов принимают 8.


Показатели плотности застройки земельного участка в жилом квартале для центральной модели приведены в таблице 46.
Таблица 46

	Группы населенных пунктов, тыс. чел.
	Плотность застройки земельного участка в жилом
квартале, тыс. кв. м/га

	
	Минимальная
	Максимальная

	Крупнейшие, более 1000
	32
	55

	Крупные, свыше 250 до 1000
включительно
	27,5
	50

	Большие, свыше 100 до 250
включительно
	27,5
	46

	Средние, свыше 50 до 100
включительно
	23
	40

	Малые до 50 включительно
	12
	40

	Примечание:
Минимальное расчетное среднее количество надземных этажей с учетом 25 % зданий – композиционных доминант для малых, средних и больших населенных пунктов принимают 10.
Максимальное расчетное среднее количество надземных этажей с учетом 25 % зданий
– композиционных доминант для малых, средних, больших, крупных и крупнейших населенных пунктов принимают 11.


2.4. [bookmark: 2.5._Перечень_используемых_сокращений_и_]Перечень используемых сокращений и обозначений

АЗС – автозаправочные станции; ГО – городской округ;
ДОО – дошкольная образовательная организация;
МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования; МО – муниципальное образование;
МР – муниципальный район;
МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
МФЦ – многофункциональный центр; ОМСУ – органы местного самоуправления;
НГП – нормативы градостроительного проектирования;
СИМ – средство индивидуальной мобильности; СНиП – строительные нормы и правила;
СП – свод правил по проектированию и строительству; СЭР – социально-экономическое развитие;
ТКО – твердые коммунальные отходы;
ТПО – территориально-пространственная организация; ТПУ – транспортно-пересадочный узел;
ТС – транспортные средства; УДС – улично-дорожная сеть; ЧС – чрезвычайная ситуация; в т.ч. – в том числе;
Вт/кв. м. – ватт на квадратный метр; г. – город;
га – гектар;
кв. км – квадратный километр; кв. м – квадратный метр;
кв. м /чел. – квадратных метров на 1 человека; кВт*ч/год – киловатт-час в год;
км – километр;
куб. м – кубический метр;
куб. м/год – кубических метров в год; куб. м/сут. – кубических метров в сутки; л/сут. – литр в сутки;
м – метр;
м/м – машино-место; мин. – минут;
н. п. – населенный пункт; п. – пункт;
т – тонна;
ТС/сут. – транспортных средств в сутки; ТС/час - транспортных средств в час; тыс. – тысяча;
тыс. чел. – тысяч человек; чел. – человек;
чел./кв. км – человек на квадратный километр; шт. – штук;
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‰ – промилле.
[bookmark: Приложение_№_1]Приложение № 1 к Нормативам
градостроительного проектирования Буздякский район

Ранжирование сельское поселение Килимовский сельсовет муниципальный район Буздякский район Республики Башкортостан по плотности населения
Таблица 1

	
№ п/п
	
Сельское поселение
	
Население 01.01.2023
	Площадь муниципального образования,
кв. км
	Плотность населения, чел./кв. км
	Группы МО по плотности населения

	1
	СП Килимовский сельсовет МР Буздякский район РБ
	1030
	93257300
	0,000011
	В




 Примечание – характеристика муниципальных образований по плотности населения определяется по следующим категория..
Для муниципальных районов:
А (высокая плотность) – свыше 18 чел./кв. км; Б (средняя плотность) – от 12 до 18 чел./кв. км; В (низкая плотность) – до 12 чел./кв. км.
Кплотн – коэффициент, учитывающий плотность населения: Кплотн = 1,15 – при высокой плотности, категория «А»; Кплотн = 1,1 – при средней плотности, категория «Б»;
Кплотн = 1,0 – при низкой плотности, категория «В».
В случае изменения численности населения в сельском поселении, плотность населения считается как отношение численности населения в муниципальном образовании к площади муниципального образовании.
